**КОСЬБА ТРАВЫ**

Требования по охране труда для работающих, выполняющих работы по косьбе травы с использованием моторных кос (триммеров) и колесных газонокосилок определены Типовой [инструкцией](https://brest.brest-region.gov.by/ru/2019-02-27-06-08-39-1444-ru/view/tx.dll?d=461608&a=2#a2) по охране труда при косьбе травы, утвержденных постановлением Министерством труда и социальной защиты от 31.05.2021 г. № 40.

**Допуск к работе**

К выполнению работ по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы допускаются работающие, **обученные безопасным приемам и методам работы, прошедшие** в установленном порядке **инструктаж по охране труда**.

Допуск к выполнению разовых работ по косьбе травы работников, для которых данный вид работы не связан с прямыми обязанностями по профессии рабочего либо должности служащего, осуществляется после обучения безопасным приемам и методам работы и прохождения в установленном законодательством порядке целевого инструктажа по охране труда. Данная норма вытекает из п.29 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 № 175.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

Работающие с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы). Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с этими договорами.

При работе с оборудованием для косьбы травы работающему, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами для соответствующей профессии рабочего, при необходимости выдаются для защиты:

|  |  |
| --- | --- |
| глаз от воздействия пыли, мелких предметов (щепок, камней) и других твердых частиц, вылетающих из-под режущего органа оборудования для косьбы травы | средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) или средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) |
| органа слуха от воздействия шума | средства индивидуальной защиты органа слуха (противошумные вкладыши (беруши), противошумные наушники) |
| рук от механических воздействий | средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы защитные) |

**ОБЯЗАННОСТИ РАБОТАЮЩИХ ПРИ КОСЬБЕ ТРАВЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ**

При выполнении работ по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы **работающие обязаны**:

• соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации;

• использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

• заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

• поддерживать оборудование для косьбы травы в исправном состоянии, порядке и чистоте;

• проходить в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда;

• немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

• исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

**Работники (работающие по трудовому договору) помимо вышеуказанных обязанностей обязаны:**

• выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными (должностными) обязанностями;

• в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное уполномоченное должностное лицо нанимателя;

• оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования для косьбы травы, об ухудшении состояния своего здоровья.

**Работающим, использующим в работе оборудование для косьбы травы, необходимо:**

• знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей (далее - эксплуатационные документы) используемого оборудования для косьбы травы;

• выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ или уполномоченным должностным лицом работодателя либо предусмотрена гражданско-правовым договором;

• производить чистку оборудования для косьбы травы:

• с электрическим приводом - после отключения его от электрической сети;

• работающего на бензине - после остановки двигателя газонокосилки либо моторной косы (триммера);

• хранить топливо для заправки оборудования для косьбы травы, работающего на бензине, в специальных канистрах в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей, в количествах, не превышающих сменную потребность.

**Требования по охране труда перед началом работы**

Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы работающему необходимо:

1) проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть исправную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки;

2) получить задание на работу у своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица работодателя;

3) осмотреть место выполнения работ по косьбе травы, убрать твердые предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы;

4) осмотреть оборудование для косьбы травы и убедиться в исправности и надежности всех закрепленных частей (гаек, болтов, винтов) и элементов;

5) проверить розетку, штепсельную вилку и кабель перед включением в электрическую сеть оборудования для косьбы травы с электрическим приводом на отсутствие повреждений;

6) заправить оборудование для косьбы травы, работающее на бензине, закрыть крышку топливного бака и крышку канистры. Заполнять топливный бак оборудования для косьбы травы, работающего на бензине, следует только при отключенном двигателе в соответствии с требованиями эксплуатационных документов при помощи воронки и вне помещения;

7) проверить отсутствие подтеков бензина на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине. Облитые бензином во время заправки части этого оборудования до запуска двигателя вытереть ветошью насухо.

**Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы работающему следует:**

1) производить установку режущего органа (ножа) только в перчатках без снятия с режущего органа (ножа) затянутого чехла;

2) подгонять подвесные ремни в соответствии со своим ростом и физическими данными для правильной установки баланса и распределения веса. Крепить подвесные ремни только за специальные отверстия;

3) производить переноску или транспортировку оборудования для косьбы травы к месту выполнения работы при выключенном двигателе;

4) предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива оборудование для косьбы травы, работающее на бензине, при осуществлении его транспортировки на транспортных средствах.

**Перед запуском двигателя оборудования для косьбы травы работающему необходимо:**

1) проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от места выполнения работы;

2) надеть средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные, щиток защитный лицевой), средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы защитные), средства индивидуальной защиты органа слуха (противошумные вкладыши (беруши), противошумные наушники);

3) держать руки и ноги на безопасном расстоянии от обрабатываемой зоны кошения;

4) производить запуск (пуск) оборудования для косьбы травы вне помещений в соответствии с требованиями эксплуатационных документов;

5) убедиться в том, что режущие органы колесной газонокосилки не будут касаться посторонних предметов.

**Перед началом работы с использованием оборудования по косьбе травы не допускается:**

1) затачивать режущий орган (нож) без снятия его с моторной косы (триммера);

2) приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования для косьбы травы, а также кабелей или проводов, разъемов, штепсельных вилок, если используется оборудование для косьбы травы с электрическим приводом.

Приступать к работе можно после устранения всех повреждений или неисправностей.

Перед началом работы с моторной косой (триммером) работающему следует убедиться, что режущий орган моторной косы (триммера) не будет соприкасаться с посторонними предметами.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

**При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы работающий должен:**

• применять безопасные методы и приемы работы;

• использовать оборудование для косьбы травы по назначению и соблюдать требования безопасности, установленные эксплуатационными документами;

• сохранять устойчивое положение тела;

• очищать оборудование для косьбы травы при выключенном и охлажденном двигателе;

• использовать навесные устройства и режущие органы, предусмотренные для этой цели организацией-изготовителем. Применение других навесных устройств и режущих органов не допускается;

• немедленно остановить двигатель при ударах оборудования для косьбы травы о посторонние предметы и проверить отсутствие на нем повреждений;

• эксплуатировать оборудование для косьбы травы только после устранения повреждений и неисправностей;

• производить проверку состояния режущего органа, его замену, регулировку и очистку при выключенном двигателе. При замене одного вида режущего органа на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно эксплуатационным документам;

• применять металлический режущий орган, соответствующий виду скашиваемой поросли, затачивать и устанавливать его согласно эксплуатационным документам;

• выполнять соединение с электрической сетью таким образом, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током работников и посторонних лиц (двойная изоляция, влагозащитные розетки);

• выключать двигатель во время перерыва в работе. При длительном перерыве в работе работающему следует тщательно очистить оборудование для косьбы травы, осушить топливные баки, запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюраторов, очистить топливные фильтры, топливные трубки и все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

• перемещать колесную газонокосилку с газона на газон с выключенным режущим органом. Въезжать на газон через бордюр тротуарный необходимо по специальным мосткам (деревянным настилам). При перемещении колесной газонокосилки режущие органы должны быть установлены в транспортное положение;

• прекращать работы по косьбе травы с применением моторных кос (триммеров) в случае нахождения посторонних лиц в месте выполнения работ по косьбе травы.

**При косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом не допускается:**

1) использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;

2) работать в зонах расположения других электрических удлинителей;

3) вносить какие-либо изменения в конструкцию этого оборудования, предусмотренную организацией-изготовителем;

4) работать без защитного щитка лесковой головки при работе с моторной косой (триммером);

5) косить на склонах влажной травы (роса, дождь);

6) оставлять оборудование для косьбы травы с электрическим приводом, подключенным к электрической сети.

**При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом работающему следует:**

1) отключать данное оборудование от удлинителя перед проведением обслуживания, при переноске на новое рабочее место и хранение;

2) немедленно отсоединить это оборудование от электрической сети при повреждении электрического удлинителя.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

По окончании работы работающему следует:

1) отключить от электрической сети оборудование для косьбы травы с электрическим приводом, а при работе на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине, - выключить двигатель;

2) очистить оборудование для косьбы травы от остатков травы, грязи, пыли и осмотреть его элементы и узлы на наличие повреждений и неисправностей. Для очистки можно использовать щетку или ткань. Не допускается использовать для этих целей кислоты, щелочи, растворители, бензин, аммиак, способные повредить оборудование для косьбы травы;

3) убрать оборудование для косьбы травы в сухое и предназначенное для его хранения место;

4) очистить специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты от остатков травы, грязи, пыли и убрать их в специально отведенные для хранения места;

5) сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя обо всех неполадках оборудования для косьбы травы, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

При повреждении оборудования для косьбы травы, появлении запаха гари, возникновении необычного шума либо повреждении проводов, кабелей, неисправности заземления (зануления) оборудования для косьбы травы с электрическим приводом и других неисправностях работающий должен:

• немедленно отключить от электрической сети оборудование для косьбы травы с электрическим приводом, а при работе на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине, - выключить двигатель;

• сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

При несчастном случае на производстве работающему следует:

• быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

• оказать потерпевшему необходимую помощь;

• вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;

• немедленно сообщить о несчастном случае работодателю.

При авариях и несчастных случаях на производстве работающему следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья работающих.